[module/battery]
type = internal/battery
battery = BAT1
adapter = ACAD
full-at = 100

format-charging = <label-charging>

format-discharging = <ramp-capacity>  <label-discharging>

label-charging =   %percentage%%

label-discharging = %percentage%%

ramp-capacity-0 = 
ramp-capacity-1 = 
ramp-capacity-2 = 
ramp-capacity-3 = 
ramp-capacity-4 = 
ramp-capacity-5 = 
ramp-capacity-6 = 
ramp-capacity-7 = 
ramp-capacity-8 = 
ramp-capacity-9 = 
ramp-capacity-10 = 

